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黑龙江海事局桥区水域通航安全管理规定
（征求意见稿）
第一章 总则
第一条【制定目的与依据】 为加强桥区水域水上交通安全管理，保障桥梁和桥区水域通航安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条【适用范围】 黑龙江海事局管辖通航水域内的桥梁建设、运营期间与水上交通安全有关的作业和活动，适用本办法。
第三条【相关单位安全管理责任】桥梁建设、施工和管理单位应当遵守有关安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，落实桥梁水上交通安全保障措施。
船舶所有人、经营人、管理人应当建立健全安全管理制度，加强船舶航行、停泊、作业管理，督促船舶、船员遵守本办法相关规定，保障船舶在桥区水域航行、停泊、作业安全。  
第四条【监督实施主体】中华人民共和国黑龙江海事局统一负责辖区内桥区水域水上交通安全监督管理。
桥梁所在地分支海事管理机构按照职责权限，具体实施桥区水域水上交通安全监督管理。
 第二章 桥梁建设期
第五条【桥梁建设、施工单位的责任和义务】新建、改建、扩建桥梁应当充分考虑船舶航行安全需要，科学确定桥位、桥跨布置方案和通航净空尺度，合理设置防撞设施。桥梁建设工程可行性研究阶段，建设单位应当就上述涉及通航安全的事项征求海事管理机构意见。 
第六条【桥梁建设、施工保障要求】桥梁建设单位、施工单位取得水上水下作业和活动许可后方可施工；应当落实安全生产主体责任，做好施工水域警戒、助航标志设置维护、施工船舶管理等工作，尽可能减小施工对周边水域通航的影响。
第七条【施工船舶的责任和义务】施工船舶应持有有效的船舶证书，配齐合格的船员，保持适航状态，满足施工作业条件，并应遵守下列规定：
（一）按有关规定显示号灯号型；
（二）在规定的VHF频道值守，保持与过往船舶的联系，及时通报船舶动态信息；
（三）遵守有关航行、停泊、作业管理规定和相关限制性规定。
第八条【通航安全的技术参数备案】新建、改建、扩建桥梁工程涉及通航安全的部分完工后或工程竣工后，桥梁建设单位应及时将桥梁有关通航安全的技术参数报海事管理机构备案；对已建桥梁相关通航安全技术参数未提供或发生变化的，应及时向海事部门提供最新数据。
第三章  桥梁运营期
第九条【营运期管理单位的责任和义务】 桥梁建设单位应明确桥梁投入使用后的桥梁管理单位。桥梁建设单位或运营管理单位应当组织落实桥梁营运期水上交通安全保障措施，并报告海事管理机构。
第十条【桥梁助航标志设置与维护】桥梁建设单位或管理单位应当设置桥梁助航标志及桥区航道界限标，做好维护保养工作，使其保持良好技术状态，维护桥区水域良好通航环境。
第十一条【限制性桥梁安全保障】限制性桥梁建设单位或管理单位还应落实下列水上交通安全保障措施：
[bookmark: _Hlk206598051]（一）新建桥梁和在役桥梁应按设计标准设置桥梁防撞设施，必要时加装桥梁主动防撞预警系统，并定期检测维护；
（二）加强日常巡查和桥区安全监控，发现异常情况时应及时处置，并向海事管理机构等相关部门报告。
第四章  船舶航行、停泊、作业
第十二条【进入桥区水域前要求】船舶进入桥区水域前，应当保持主机、舵、锚、航行信号、导航设备及应急设备处于良好技术状态，掌握桥梁通航净空尺度等参数，从限定的通航桥孔通过。
第十三条 【通过桥区要求】船舶通过桥区水域，应当加强瞭望，及早与过往船舶取得联系，明确动态及会让意图，保持安全航速航行。除港作船外，船舶通过桥梁时，船长应当在驾驶室亲自指挥。
存在危及安全通过的恶劣天气、水文、冰情，或者桥梁通航条件、船舶技术状态不能满足安全通过要求的，船舶应当暂缓通过，并采取相应的安全措施。
第十四条【桥区水域内禁止的行为】船舶在桥区水域内应当保持正常航行秩序，禁止锚泊、淌航、掉头、横越、编解队、过驳、采砂、捕捞等妨碍其他船舶正常通过桥区、危及桥梁安全的行为及活动；确需进行水上水下作业的，应当依法经海事管理机构批准；因紧急情况锚泊的，应当立即报告海事管理机构，并尽快驶离。
第十五条【险情、事故处置的规定】船舶在桥区水域发生事故、险情的，应当立即报告海事管理机构，并采取有效措施组织自救、互救。
第5章 附 则
第十六条【术语定义】本规定下列用语的含义：
（1） 非限制性桥梁，是指一孔跨过通航水域的内河桥梁或通航水域中不设桥墩的跨海桥梁，其他桥梁为限制性桥梁。
（2） 桥区水域，是指桥梁轴线两侧各一定范围内的水域。
第十七条【补充要求】本规定未作规定的，按其他有关规定执行。
第十八条【解释权】本规定由中华人民共和国黑龙江海事局负责解释。
第十九条【施行时间】本办法自2026年X月X日起施行，有效期5年。
