附件1

松花江大顶子山航电枢纽通航安全管理规定

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条【目的依据】 为加强松花江大顶子山航电枢纽通航水域（以下简称“枢纽通航水域”）通航安全管理，保障船舶、设施的通航安全，防治船舶污染水域，依据《中华人民共和国生态环境法典》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》、《中华人民共和国黑龙江水系航行规则》等有关法律法规、规章，结合枢纽通航水域实际情况，制定本规定。

第二条【适用范围】 在枢纽通航水域从事航行、停泊、作业、通过船闸的船舶、浮动设施及进行其他与水上交通安全有关活动的所有人、经营人和有关管理部门应当遵守本规定。

第三条【监督实施主体】 本规定由中华人民共和国黑龙江海事局及其所属的海事管理机构负责监督实施。
第二章  船舶航行、停泊与作业

第四条【禁航区与交通管制区准入管理】 除经海事管理机构核准的枢纽工程施工及维护、抢险、清污船舶和公务船舶外，其他船舶禁止进入禁航区。

第五条【船舶适航与操作要求】 船舶进入枢纽交通管制区水域应当采用安全航速航行，由船长、轮机长指挥或者值班，并提前对舵机、锚机、主辅机、信号设备、通信设备、消防、救生设备、船队系缆及装载情况等进行严格检查，保持适航状态。

第六条【过闸顺序与操作规范】 船舶通过船闸应按先后顺序按照过闸信号指示进入引航道并系泊在靠船墩处等待进闸。当接到进入闸室指令或收到信号以后方可驶离靠船墩，有序进入闸室。船舶在闸室内禁止装卸货物及上下人员。

第七条【靠泊宽度限制】 船舶（队）在靠船墩并排靠泊的总宽度不得超过26米。
第八条【出闸与待闸安全】 从闸室驶出的船舶应保持安全航速。停靠在靠船墩的待进闸船舶，在出闸船舶未驶出引航道前不得驶离靠船墩。

第九条【引航道通航秩序】 除在引航道内施工作业船舶以外，禁止其他船舶在引航道内对驶、追越、锚泊、作业。

第十条【船闸通航技术条件】 船闸通航技术条件：

（一）船闸的有效平面尺度长180米，宽28米，船闸闸室船舶（船队）集泊最大平面尺度不得超过总长166.64米，总宽26米。

（二）通过船闸的船舶水面以上的高度不得超过10米。

禁止超过船闸闸室有效尺度的船舶过闸。

第十一条【过闸航速】 船舶过闸航速：

（一）单船进闸为0.7—1.0米/秒，出闸不得超过1.0—1.4米/秒。

（二）船队进闸不得超过0.5—0.7米/秒，出闸不得超过0.7—1.0米∕秒。

第十二条【特种船舶过闸时段】 特种船舶（队）、浮动设施、快速船及首次过闸船舶只允许在白天通过枢纽通航水域。

第十三条【禁止进入情形】 遇有下列情况之一的，船舶及浮动设施禁止进入枢纽通航水域，应当选择安全水域停泊和停止作业，并按《中华人民共和国黑龙江水系航行规则》中的有关规定显示信号：

（一）由于雾、霾、雨、雪或其他原因导致能见度不良，能见度不足1500米时，客船禁止进入；对岸岸线看不清或能见度不足1000米时，渡船不得进入；能见度不足500米时，所有船舶禁止进入；
（二）现场实际风力超船舶内河船舶安全与环保证书载明的抗风等级时；
（三）船舶内河船舶安全与环保证书未载明抗风等级，但现场实际风力达7级及以上时；
（四）引航道及闸室内有浮冰时；
（五）航道水位不满足设计通航水位时。

第十四条【锚泊管理】 除公务船舶执行公务外，禁止船舶、设施在枢纽通航水域锚地以外的水域锚泊或顶岸靠泊。

船舶、浮动设施在锚泊时不得超出锚地范围界限标志。

第十五条【锚泊配员与安全责任】 船舶锚泊时应当遵守《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》的规定。驳船的所有人、经营人应当对在锚泊中的驳船安全负责，经常检查锚泊情况，确保船舶在锚泊期间的安全。

第十六条【水上水下构筑物管控】 未经许可，禁止在枢纽通航水域内构筑、设置除航电枢纽及其附属设施以外的任何水上水下设施、码头等浮动、固定建筑物。

第十七条【水上水下作业管理】 在枢纽通航水域内进行水上水下作业和活动，应当按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》等有关规定实施。

第十八条【应急救助与清污】 进行遇险救助或紧急清除水域污染，应当及时向海事管理机构报告，同时应采取有效安全措施，保证船舶通航安全。

第三章  安全保障与防治污染
第十九条【水位调度与泄洪冲砂通报】 大顶子山航电枢纽转换运行水位、泄洪冲砂时，船闸管理机构应当提前向海事管理机构通报。如遇特殊情况，应当立即通报辖区海事管理机构。
第二十条【停止开放通航建筑物】 有下列情形之一的，大顶子山航电枢纽运行单位应当停止开放通航建筑物：

（一）因防汛、泄洪等情况，有关防汛指挥机构依法要求停航的；

（二）遇有大风、大雾、暴雨、地震、事故或者其他突发事件，可能危及通航建筑物运行安全的；

（三）通航水域流量、水位等不符合运行条件的；

（四）按照运行方案进行养护或者应急抢修需要停航的。

除按照运行方案进行养护需提前公布并报告停航、复航信息外，上述其他情形运行单位应当及时向社会公布停航、复航信息，并报告负责航道管理的部门和海事管理机构。
第二十一条【助航与安全标志设置】 禁航区、交通管制区、锚地等水域应当按照有关规定和技术要求设置内河助航标志和内河交通安全标志。

第二十二条【隔流堤助航标志】 防淤隔流堤上应根据不同水位期按规定设置内河助航标志。

第二十三条【禁止影响通航秩序的行为】 在交通管制区和禁航区水域内禁止进行捕捞、炸鱼、养殖、人力船渡运、张帆航行、游泳、摩托艇活动等影响通航秩序的行为。

第二十四条【配备相应的防污设备和器材】 船舶应当按照国家规定配备相应的防污设备和器材，保持良好的技术状态，并持有合法有效的防治水域环境污染的证书与文书。

第二十五条【禁止排放要求】 船舶在船闸停留和过闸期间，禁止排放含油污水、生活污水、有毒液体物质及其残余物或者含有此类物质的压载水、洗舱水或者其他混合物。

第二十六条【垃圾分类、收集、存放】 船舶应当配备有盖、不渗漏、不外溢的垃圾储存容器或者实行袋装，对所产生的垃圾进行分类、收集、存放。禁止向水体倾倒船舶垃圾。
第四章  信号和标志
第二十七条【标志设置与功能】 交通管制区水域设置的信号和标志是根据船舶在锚地锚泊、进出引航道、进出船闸的交通管制信号和标志。

（一）界限标：设置在交通管制区水域上下游，分别为距大坝轴线以上2000米处，以下3000米处。

（二）侧面标：设置在上下游引航道首端，引导船舶进入引航道。

（三）专用标：设置在锚地上下游水域，标示锚地水域范围。
第二十八条【船闸信号灯】 船闸上下游闸室内设有红、绿远程信号灯各一套。船舶应按下列信号进出船闸：

（一）红光灯表示停止进（出）闸。

（二）绿光灯表示允许进（出）闸。

第五章  附 则
第二十九条【水域范围界定】 本规定所称松花江大顶子山航电枢纽通航水域、交通管制区、禁航区是指：

（一）大顶子山航电枢纽通航水域：上游待闸锚地上边缘至下游待闸锚地下边缘之间的航道、锚地、闸室及连接水域。
（二）交通管制区：上游界限标以下1000米，下游界限标以上2000米水域范围。

（三）禁航区：大坝轴线上下游各1000米、南至隔流堤、北至泄洪闸的北侧水域。

第三十条【术语定义】 本规定中下列用语的含义：

（一）“引航道”是指闸室上下游隔流堤段引导船舶进出闸室的静水通道。

（二）“隔流堤”是指把航道与冲砂闸至泄洪闸水域隔开，防止枢纽泄洪时水流所产生的流速对船舶进出船闸时的影响，所形成的人工静水航道的水工建筑物。

（三）“特种船舶（队）”是指超尺度的船舶和因顶推趸船、平台而操纵困难的船队，以及装运超长、超宽、超高货物或有其他特殊任务的船队。

第三十一条【未尽事宜】 本规定未尽事宜，依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等有关水上交通安全法规规章执行。

第三十二条【法律责任】 对违反本规定的，由各级海事管理机构按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》等有关规定给予处理。

第三十三条【解释权】 本规定由中华人民共和国黑龙江海事局负责解释。

第三十四条【施行时间】 本规定自2026年XX月XX日起施行，有效期5年。
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